|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | **ANEXA 7** |
| **LOT IV - SCULE ȘI DISPOZITIVE LUCRU (DE LA SEMNAREA CONTRACTULUI PANA LA 31.12.2018)** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Nr. Crt.** | **Denumire produs** | **Specificatii tehnice** | **U.M.** | **Cant. totala** | **Pret/buc FTVA (lei)** | **Valoare totala FTVA (lei)** |
| 1 | Aparat de fuziune PPR | Aparat pentru mufarea prin sudare pentru tevi din PP si PPR intre Ø20 – Ø63 mm Temperatura reglabila electronic continuu, intre 180°C - 280°C Dornuri de mufare cu acoperire standard cu teflon de calitate Dornuri de mufare cu dubla acoperire de teflon. Putere plita 850W Actionare: Electrica 230V | buc | 1 |  |  |
| 2 | Aparat de masura digital | Tip cleste 5 functii:  - Capacitati - tensiune curent continuu  - tensiune curent alternativ - ohmetru - ampermetru | buc | 1 |  |  |
| 3 | Aparat de sudura invertor profesional | Tensiune Alimentare: monofazat, 230V Frecventa: 50/60Hz Putere absorbita: 5.6KVA Curent de sudura: 30-140 A Regim de functionare: 80% Eficienta: 85% Clasa de izolatie: F Clasa de protectie: 1P21 Greutate: 4.3Kg Dimensiuni: 292 x 140 x 200 mm Electrod utilizat: 1.6 – 3.2 mm | buc | 1 |  |  |
| 4 | Aparat de sudura |  | buc | 1 |  |  |
| 5 | Autofiletanta cu acumulatori | Acumulatori Li-Ion, 18V, 2N.M, Lungime corp compact 150mm, Incarcare completa 1 ora, Baterii inlocuibile (0.35kg) | buc | 1 |  |  |
| 6 | Bomfaier | 300mm metalic | buc | 1 |  |  |
| 7 | Cablu pentru desfundat canale D10mm/15ml |  | buc | 1 |  |  |
| 8 | Casca de protectie reglabila |  | buc | 4 |  |  |
| 9 | Ciocan dulgherie | Coada: Fibra sticla BGS, Greutate: 0.6kg | buc | 1 |  |  |
| 10 | Ciocan lacatuserie | 500g (0.5kg), Maner fibra BGS | buc | 1 |  |  |
| 11 | Cizme protectie electroizolante | Clasa 0 1000V | buc | 1 |  |  |
| 12 | Cleste sertizat pini (conectori) | 0.5 – 6mm,  Tip material otel | buc | 1 |  |  |
| 13 | Cleste aparat sudura |  | buc | 1 |  |  |
| 14 | Compresor aer | Compresor cu piston, portabil, electric, putere 1,49kW, putere motor 2CP, viteza max. RPM 2850, cilindri 1, presiune 8 bar, capacitate rezervor 24l, debit aer refulat 210 l/min | buc | 1 |  |  |
| 15 | Dalta MGS lata lacatuserie | 250mm, Reascutibila, Otel aliat cu Mg + Si, Acoperire vopsea | buc | 1 |  |  |
| 16 | Dalta rotopercutor cu SDS | Prindere in mandrina SDS, Plata, 280 x 25 | buc | 1 |  |  |
| 17 | Detector tensiune | Fara contact, Pana la 500V | buc | 1 |  |  |
| 18 | Manusi electroizolante | 500V | buc | 1 |  |  |
| 19 | Masca de sudura cu cristale lichide 9-13 | Filtru start: DIN 4 Protectie UV/IR: DIN 16 Vizor: 92 x 42 mm Timp de reactie: 0.04ms Parametri reglabili: Filtru de la 9 la 13 Incarcare: solara + baterie Intarziere reglabila: 0.2 – 0.8 s Greutate: 0.52kg | buc | 1 |  |  |
| 20 | Megohmetru digital | 100V; 250V; 500V; 1000V; 500KOHM - 10GOHM | buc | 1 |  |  |
| 21 | Menghina Banc | Nicovala integrata, Latime placi 100mm, Deschidere 100mm, Corp fonta cu spirala de otel | buc | 1 |  |  |
| 22 | Ochelari protectie |  | buc | 2 |  |  |
| 23 | Patent 8 |  | buc | 1 |  |  |
| 24 | Pistol cositorit |  | buc | 1 |  |  |
| 25 | Pila 8 triunghiulara |  | buc | 2 |  |  |
| 26 | Pila 8 plata |  | buc | 2 |  |  |
| 27 | Polizor unghiular (Flex) | 2600W, Turatie in gol 6600, Diametru interior disc 22.23mm, Diametru exterior disc 230mm, Greutate 6.9kg | buc | 1 |  |  |
| 28 | Polizor unghiular (Flex) | 720W, Turatie 11000 rot/min, Diametru disc max 125mm, Greutate 1.8kg | buc | 1 |  |  |
| 29 | Pompa sumersibila cu tocator | Debitul pana la 600l/min (36m3/h) Inaltimea de pompare pana la 12m Profunzimea de functionare pana la 5m Temperatura lichid pana la +40°C Trecerea corpurilor solide in suspensie de pana la Ø50mm Pentru serviciu continuu: imersia minima 280mm | buc | 1 |  |  |
| 30 | Rotopercutor profesionala | 800W, Mandrina interschimbabila, 4600percutii/min, Turatie in gol 1200rot/min Utilizare 3 functii:  - Gaurire  - Gaurire cu percutie  - Percutie Greutate 2.9kg Cu mandrina rapida Cu mandrina SDS – Plus | buc | 1 |  |  |
| 31 | Ruleta | Cu protectie magnet 5m x 19.0mm | buc | 1 |  |  |
| 32 | Surubelnita dreapta 2.5x75 |  | buc | 1 |  |  |
| 33 | Surubelnita dreapta 3x75 |  | buc | 1 |  |  |
| 34 | Surubelnita dreapta 6 CV |  | buc | 1 |  |  |
| 35 | Trusa scule pentru electricieni | 68 piese Cutie plastic | buc | 1 |  |  |
| 36 | Trusa scule pentru instalator |  | buc | 1 |  |  |
|  | **TOTAL** |  |  |  |  |  |