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                 CENTRALIZATOR OFERTĂ LOT 2 DADJ                                                                                                            ANEXA

	Operator economic .........................................................

	Nr.   crt.
	echipament de protectie 
	Caracteristici echipament 
	U/M
	Cantitate
	Preț unitar fără TVA
	Preț total fără TVA

	1
	salopeta doc.
	Confecționat din doc BBC 100%, densitate de suprafață 300gr/mp, samforizat, culoare bleumarin, compus din bluză cu 1 buzunar la pieptar, pantalon cu pieptar și buzunar Marimi 44-64
	buc.
	17
	
	

	2
	salopeta pentru marcator (portocalie)
	Costum salopeta cu benzi reflectorizante , material tesatura diagonal, compozitie 100% bumbac, Greutate material 300g/mp. Culoare portocaliu Marimi 44-64
	buc.
	6
	
	

	3 
	Jachetă iarnă hi vis
	Jacheta impermeabila. Captuseala detasabila din fleece. Maneci detasabile. Captuseala detasabila la guler. Gluga ascunsa in guler. Captuseala termica pe maneci. 2 buzunare cu fermoar aplicate pe piept și buzunar pentru telefonul mobil in dreapta. 2 buzunare in talie. 1 buzunar interior. Material : 100% poliester (nailon/poliester), 265 gr acoperit cu PVC, impermeabil si rezistent la vant 70% poliacrilic, 30% poliester
	buc.
	6
	
	

	4
	Pantalon iarnă hi vis portocaliu
	Acest pantalon de iarnă cu un design inteligent menține purtătorul vizibil, sigur, cald și uscat în orice condiții meteorologice. Materialul fluorescent si banda reflectorizanta ofera protectie in conditii de lumina slaba, in timp ce captuseala retine caldura pentru a mari confortul purtatorului. 300D 100% poliester, 300D Oxford cu un finisaj rezistent la pete, dublu impregnat cu, PU 190g100% Poliester 60g, 100% Poliester 170g, rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de pe suprafata materialului
Două buzunare laterale ,Glezne cu fermoar pentru imbracarea usoara peste bocancii de lucru,Captusiti integral pentru a capta caldura, Panouri de contrast pentru protectia impotriva murdariei, Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii, 2 buzunare laterale cu fermoar, Certificare EN ISO 20471 dupa 50x spalari, tesatura UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
Betelie complet elastică pentru confortul utilizatorului
Certificare CE
	buc.
	6
	
	

	5
	Pantalon vara hi vis portocaliu
	Caracteristici: Material durabil polibumbac panourile din nailon balistic ofera protectie maxima impotriva sticlei, a cioburilor de metal si a altor materiale periculoase. Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii,  7 buzunare pentru depozitare, Doua buzunare posterioare cu clapeta, Jumatate semi-elastica pentru o fixare sigura si confortabila tiv reglabil pentru a se potrivi cu toate lungimile picioarelor, buzunare cargo cu acces usor Conform cu standardul EN ISO 20471 Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV Certificare CE
	buc.
	6
	
	

	6
	



Adidas protectie cu bombeu compozit
	Adidas de protectie raptor S3, cu bombeu din compozit și lamelă  Caracteristicile acestor adidasi de protecție sunt următoarele: HyperTex: Rezistență Extremă:  de 6 ori mai mare decât Cordura 1000, un material cunoscut pentru rezistența sa. 
Specificatii Tehnice: 
Model Pantof: Pentru un aspect modern și confortabil. 
Microfibra pe Călcâi: Asigură confortul pe tot parcursul zilei. 
Captuseala Cambrella: Textilă, pentru o bună respirabilitate și cusături negre pentru durabilitate. 
Bombeu Compozit: Rezistență la 200 J, asigură protecție excelentă. 
Lamelă Anti-perforație Non-metalică: Ușoară și rezistentă, cu o performanță cu 20% mai bună la perforare decât cerințele standardului EN 12568.
Talpa Dublă Densitate: Fabricată direct pe fete, talpa este antistatică, antialunecare și rezistentă la hidrocarburi. Primul strat PU de culoare neagră asigură absorbția șocurilor în calcai de 20 J. Talpa exterioară din PU de culoare gri este extrem de rezistentă. 
Conformitate cu Standarde Riguroase: Această încălțăminte de protecție este în conformitate cu norma EN 20345:2011 și respectă directivele stricte privind substanțele periculoase și nivelul de nichel pentru elementele de piele și textile. Cu Pantofii de Protecție Bicap, te bucuri de inovația PUTEK și de o calitate neegalată într-o încălțăminte de protecție modernă și confortabilă.
	buc.
	17
	
	

	7
	 mănuși protecție; (latex antialunecare);
	Manusi confectionate din tricot respirabil, confortabile si practice. Caracteristici: Impregnata 3/4 pentru protectie sporita; strat exterior spuma nitril pentru aderenta optima în caz de umidiatte sau mediu uscat. Anti-scamosare pentru contaminare minima. Diferite culori
	per.
	100
	
	

	8
	manusi de protectie din bumbac si piele de capra
	Manusile de protectie sunt fabricate din bumbac si piele de capra;Manseta este prevazuta cu inchidere Velcro; Palma este fabricata din piele de capra; Standard: 2122 conform cu EN388;Forma anatomica a manusii; Rezistente la abraziune si rupere; Asigura o buna aderenta; Tip de protectie: mecanica, uz general; Marime:S-  XXL; Material: bumbac si piele de capra
	per.
	20
	
	

	9
	tricouri vara 
	Single Jersey, 100 % bumbac, 160g/mp croială tubulară tivul gulerului este confecționat din material raiat 1:1
este aplicată o bandă de întărire de la umăr la umăr Culoare albastra 
	buc.
	34
	
	

	10
	Chituri truse medicale
	conf. ordin 427/2002, Kit trusa sanitara fixa, omologata,
	buc.
	3
	
	

	11
	 căciulă iarnă;
	Căciula tricotata potrivita pentru purtarea in timpul iernii sau in timpul lucrului la temperaturi scazute
	buc.
	16
	
	

	12
	mănuşi protecție lăcătuş;
	Confecţionate din piele şpalt bovina,rezistenta crescuta la abraziune si rupere, spate din bumbac, protectie suplimentara a zonei palmei si a indexului, protectia articulatiilor
	per.
	20
	
	

	13
	mască praf protecţie respirator (unică folosinţă);
	Semimască cu supapă de expirație, cu forma convexă, ce se fixează cu ajutorul a doua benzi elastice și a unei cleme pentru fixarea pe nas. Supapă 2M sau 3M, ce permite evacuarea rapida si eficientă a aerului cald și umed expirat, protecție la pulberi și aerosoli; Certificat CE in acord cu norma europeana EN149.
	buc.
	70
	
	

	14
	combinizon protectie chimica
	SMS (1 strat de protectie – meltblown - intre 2 straturi de polipropilena);combinezon cu gluga, inchidere în fata cu fermoar bidirectional, acoperit cu fenta, elastic la spate in talie, glezne şi gluga, maneci terminate cu mansete elastice din poliester, cusaturi cu fir de bbc. + poliester, triunghi la spate din SMS pentru circulatie aer; imbracaminte ignifugata (protectie limitata) de protectie chimica, cat.III de risc; protectie impotriva produselor chimice lichide, spray, aerosoli lichizi sau stropi de volum redus si presiune scazuta (tip 6B ); protectie impotriva particulelor solide transportate de aer (tip 5B); protectie in mediu cu potential exploziva (antistatic).
	buc.
	2
	
	

	15
	Masca de protectie cu 2 filtre de carbon activ si ochelari, anti praf si vapori, anti poluare

	material usor, pe baza de elastomer ;cartus filtru carbon activ 70x30mm, 55g ;dimensiuni masca 170x128x90mm ;greutate 255g ;dimensiuni ambalaj 225x205x95mm ; greutate colet 300g; ochelari de protectie inclusi

	buc.
	2
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