

Checklista för delning av filer enligt projekteringsanvisningar informationsleveranser

När information delas ska respektive utförare fylla i denna checklista som sedan laddas upp i delningsmappen under CAD-filer på Antura i samband med delningen av information, se Figur 1. X i filnamnet döps om enligt värdelista [Ansvarig Part](https://sisab.kravportal.se/projekteringsanvisningar/innehall-informationsleveranser/vardelistor/ansvarig-part/).



Figur 1. Checklistan laddas upp i delningsmappen under CAD-filer

Modellfiler kan delas som underlag för en eller flera tillämpningar av BIM. Om ja, specificera vilken eller vilka tillämpningar i Tabell 1 nedan. Se *Genomförandeplan för BIM* för projektets tillämpningar av BIM.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Datum** | XXXX/XX/XX | Signatur |
| **Projekt** | XXXX |  |
| **Företag** | XXXX |  |
| **Disciplin** | XXXX |  |
| **Namn** | XXXX |  |

Tabell 1. Förteckning av delade filer

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Filnamn | Format | Tillämpning av BIM[[1]](#footnote-2) | Beskrivning på BIM-tillämpning |
| T.ex. 0123-A-40-V-A000 | .rvt | [x]  | T.ex. Mängdavtagning |
|  |  | [ ]  |  |
|  |  | [ ]  |  |
|  |  | [ ]  |  |
|  |  | [ ]  |  |
|  |  | [ ]  |  |
|  |  | [ ]  |  |

Övergripande krav

|  |  |
| --- | --- |
| Checklista för övergripande krav |  |
| Namngivning av filer överensstämmer med [filbenämning enligt BH90 - BSAB](https://sisab.kravportal.se/projekteringsanvisningar/innehall-informationsleveranser/anvisningar-informationsleveranser/filbenamning-enligt-bh90-bsab/) |[ ]

Modellfiler

|  |  |
| --- | --- |
| Checklista för modellfiler |  |
| Namngivning av våningar och plushöjder överensstämmer med [Hus-, Plan- och Rumslittrering](https://sisab.kravportal.se/projekteringsanvisningar/innehall-informationsleveranser/anvisningar-informationsleveranser/hus-plan-och-rumslittrering/) |[ ]
| Programspecifika åtgärd och inställningar har implementerats enligt [Programvaror och inställningar](https://sisab.kravportal.se/projekteringsanvisningar/innehall-informationsleveranser/anvisningar-informationsleveranser/programvaror-och-installningar/) |[ ]
| För IFC-exporter, IFC-exportinställningar har implementerats enligt [IFC-export för Autodesk Revit](https://sisab.kravportal.se/projekteringsanvisningar/innehall-informationsleveranser/anvisningar-informationsleveranser/autodesk-revit/) eller [IFC-exporter för MagiCAD](https://sisab.kravportal.se/projekteringsanvisningar/innehall-informationsleveranser/anvisningar-informationsleveranser/magicad/) |[ ]
| Modellen är uppbyggd enligt ”Modellens uppbyggnad” i [Modelleringsteknik – SISAB Kravportal](https://sisab.kravportal.se/projekteringsanvisningar/innehall-informationsleveranser/anvisningar-informationsleveranser/modelleringsteknik/) |[ ]
| Ritningsvyer i modellerna är upplagda enligt ”Ritningsvyer i modeller” i [Modelleringsteknik – SISAB Kravportal](https://sisab.kravportal.se/projekteringsanvisningar/innehall-informationsleveranser/anvisningar-informationsleveranser/modelleringsteknik/) |[ ]
| Våningstillhörighet av objekt är enligt Våningstillhörighet i [Modelleringsteknik – SISAB Kravportal](https://sisab.kravportal.se/projekteringsanvisningar/innehall-informationsleveranser/anvisningar-informationsleveranser/modelleringsteknik/) |[ ]
| Objekt modelleras enligt ”Objekt” i [Modelleringsteknik – SISAB Kravportal](https://sisab.kravportal.se/projekteringsanvisningar/innehall-informationsleveranser/anvisningar-informationsleveranser/modelleringsteknik/) |[ ]
| Namngivning av rumstyper överensstämmer med [Namngivning av rumstyper – SISAB Kravportal](https://sisab.kravportal.se/projekteringsanvisningar/innehall-informationsleveranser/anvisningar-informationsleveranser/namngivning-av-rumstyper/) |[ ]
| Objektsinformation och klassifikation enligt [Objektsinformation och klassificering – SISAB Kravportal](https://sisab.kravportal.se/projekteringsanvisningar/innehall-informationsleveranser/anvisningar-informationsleveranser/objektsinformation-och-klassificering/) |[ ]
| Namngivning av objekt och attribut enligt [Objektsinformation och klassificering – SISAB Kravportal](https://sisab.kravportal.se/projekteringsanvisningar/innehall-informationsleveranser/anvisningar-informationsleveranser/objektsinformation-och-klassificering/) |[ ]
| Koordinater har konfigurerats enligt 50-SISAB-Genomförandeplan för BIM |[ ]
| Höjder i modellen har konfigurerats enligt 50-SISAB-Genomförandeplan för BIM |[ ]
| Information utbytes enligt utbytesformat i 50-SISAB-Genomförandeplan för BIM |[ ]

Ritningsdefinitions- och ritningsfiler

|  |  |
| --- | --- |
| Checklista för ritningsdefinitions- och ritningsfiler |  |
| Ritningsstämpel överensstämmer med [Innehåll ritning](https://sisab.kravportal.se/projekteringsanvisningar/innehall-informationsleveranser/anvisningar-informationsleveranser/innehall-ritning/) |[ ]
| X-reffar och cirkulära referenser överensstämmer med [Innehåll ritning](https://sisab.kravportal.se/projekteringsanvisningar/innehall-informationsleveranser/anvisningar-informationsleveranser/innehall-ritning/) |[ ]
| Lagerstruktur överensstämmer med [Innehåll ritning](https://sisab.kravportal.se/projekteringsanvisningar/innehall-informationsleveranser/anvisningar-informationsleveranser/innehall-ritning/) |[ ]
| Fönsteruppställningar och littera överensstämmer med [Innehåll ritning](https://sisab.kravportal.se/projekteringsanvisningar/innehall-informationsleveranser/anvisningar-informationsleveranser/innehall-ritning/) |[ ]
| Orienterande lager överensstämmer med [Innehåll ritning](https://sisab.kravportal.se/projekteringsanvisningar/innehall-informationsleveranser/anvisningar-informationsleveranser/innehall-ritning/) |[ ]
| Rumsinformationstaggar överensstämmer med [Innehåll ritning](https://sisab.kravportal.se/projekteringsanvisningar/innehall-informationsleveranser/anvisningar-informationsleveranser/innehall-ritning/) |[ ]

Markskötselritningar

|  |  |
| --- | --- |
| Checklista för markskötselritningar |  |
| Mark- och landskapsritningars omfattning, enhet och synligt innehåll är enligt ”Mark- och landskap” i [Markskötselritningar – SISAB Kravportal](https://sisab.kravportal.se/projekteringsanvisningar/innehall-informationsleveranser/anvisningar-informationsleveranser/markskotselritningar/) |[ ]
| Situationsplanen är baserad på stadsbyggnadskontorets grundkarta enligt kapitel ”Situationsplan” i [Markskötselritningar – SISAB Kravportal](https://sisab.kravportal.se/projekteringsanvisningar/innehall-informationsleveranser/anvisningar-informationsleveranser/markskotselritningar/) |[ ]
| Modellfiler är skapade enligt ”Markplanerings-, utrustnings och planteringsplaner” i [Markskötselritningar – SISAB Kravportal](https://sisab.kravportal.se/projekteringsanvisningar/innehall-informationsleveranser/anvisningar-informationsleveranser/markskotselritningar/) |[ ]
| Markskötselritningar för barmark och vinter är framtagna enligt ”Markskötselritningar barmark och vinter” i [Markskötselritningar – SISAB Kravportal](https://sisab.kravportal.se/projekteringsanvisningar/innehall-informationsleveranser/anvisningar-informationsleveranser/markskotselritningar/) |[ ]
| Mängt-, yt och växtförteckningen revideras enligt ” Mängt-, yt och växtförteckning” i [Markskötselritningar – SISAB Kravportal](https://sisab.kravportal.se/projekteringsanvisningar/innehall-informationsleveranser/anvisningar-informationsleveranser/markskotselritningar/) |[ ]
| Namngivning av markskötselritningar är enligt ”Namngivning av markskötselritningar” i [Markskötselritningar – SISAB Kravportal](https://sisab.kravportal.se/projekteringsanvisningar/innehall-informationsleveranser/anvisningar-informationsleveranser/markskotselritningar/) |[ ]
| Lagernamn enligt ”Lagerförteckning landskapsritningar” i [Markskötselritningar – SISAB Kravportal](https://sisab.kravportal.se/projekteringsanvisningar/innehall-informationsleveranser/anvisningar-informationsleveranser/markskotselritningar/)  |[ ]

Avsteg: Projekteringsanvisningar

Om avsteg från projekteringsanvisningar informationsleveranser förekommer ska dessa lyftas i lämpligt mötesforum och dokumenteras i avstegsformuläret på följande länk:

[Avsteg: Projekteringsanvisningar – SISAB Kravportal](https://sisab.kravportal.se/avsteg-projekteringsanvisningar/)

1. Se *50-SISAB-Genomförandeplan för BIM* [↑](#footnote-ref-2)