**ОПИС ЗАХОДУ 1**

1. **Заходом передбачено реконструкція ділянки розподільчої теплової мережі від ЦТП-15 ( просп. Мира , 41-А) до камери К-22 (вул. Лазурна,3).**

Захід передбачає розробку проектно-кошторисної документації з проходженням експертизи. Заміна розподільчої теплової мережі підземної прокладки в існуючому непрохідному каналі стальних труб на стальні труби попередньо ізольовані поліуретаном в захисній поліетиленовій оболонці. Виконання будівельних робіт, у тому числі: демонтаж та відновлення дорожнього покриття проїзної частини в місці розкопки , розробка та зворотна засипка траншеї, демонтаж та монтаж з/бетонних плит перекриття непрохідного каналу, заміна засувок, заміну компенсаторів, заміна на ділянці підземних існуючих стальних трубопроводів ізольованих скло матами на стальні трубопроводи попередньо теплоізольовані пінополіуретаном в поліетиленовій оболонці Дн. 159/250 мм.

За рахунок Інвестиційної програми на 2023-2024 роки планується замінити розподільчі трубопроводи на ділянці довжиною 184 п.м від ЦТП №15 до К-22.

**ОПИС ЗАХОДУ 2**

1. **Заходом передбачено придбання екскаватора навантажувача** **JCB 3CX – 1 одиниця.**

Планується закупити новий екскаватор JCB 3CX для заміни діючого JCB 3CX , який експлуатується 23 роки і може в будь який момент вийти із ладу. Екскаватор використовується при проведенні аварійних ремонтних робіт по відновленню теплопостачання міста, а також проведення планових ремонтних робіт пов’язаних з земляними роботами.

На теперішній час екскаватор потребує ремонту двигуна (підвищена витрата олії), паливної апаратури, гідравлічної системи( не фіксується стріла та передній ківш) системи охолоджування (перегрівається двигун).

Витрата олії в місяць сягає до 3 літрі , що в грошовому еквіваленті становить 1260 грн., відповідно за рік – 15 120 грн.

Виконання заходу підвищить експлуатаційну надійність екскаватора, що особливо важливо при виконанні аварійних робіт по відновленню теплопостачання міста.

Директор КП «ЧТЕ» Анатолій ПАНШИН