*Відділ освіти, культури,молоді та спорту Костянтинівської сільської ради*

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик **закупівлі Улаштування (монтаж) швидкоспоруджуваних захисних споруд цивільного захисту модульного типу, код 44220000-5Інженерні та будівельні роботи ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»,**розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

**Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Відділ освіти,культури, молоді та спорту Костянтинівської сільської ради, Миколаївська область, Миколаївський район, село Костянтинівка, вулиця Гагаріна,29а код ЄДРПОУ 44057323, орган місцевого самоврядування.**

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разіподілу на лоти так і відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):**Улаштування (монтаж) швидкоспоруджуваних захисних споруд цивільного захисту модульного типу, код 44220000-5 Інженерні та будівельні роботи ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник». **Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:** відкриті торги з особливостями, ID [UA-2023-07-13-006460-a](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-07-13-006460-a)

**Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** 362646,53 грн. Розрахунок очікуваної вартості Улаштування (монтаж) швидкоспоруджуваних захисних споруд цивільного захисту модульного типуздійснено на підставі 3-х письмових запитів цінових пропозицій надавачів послуг, відповідно допримірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами.

**Розмір бюджетного призначення:**380000,00 грн.

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.**

Технічні характеристики улаштування (монтаж) швидкоспоруджуваних захисних споруд цивільного захисту модульного типускладено у відповідності до потреб Замовника.

Враховуючизазначене, замовникприйняврішеннястосовнозастосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | **Улаштування (монтаж) швидкоспоруджуванихзахиснихспорудцивільногозахисту модульного типу** |
| Код ДК 021:2015 | 45220000-5 Інженерні та будівельніроботи |
| Кількістьнаданихпослуг | 2 |
| Місце поставки товару | СебинськийліцейКостянтинівськоїсільської ради Миколаївськоїобласті , адреса: 56653,  Миколаївська область, Миколаївський район, с.Себине, вул.Соборна,2  Баловненський заклад дошкільноїосвітиКостянтинівськоїсільськоїради , адреса: 56664, Миколаївська область, Миколаївський район, с.Баловне, вул.Набережна,69А |
| Строк наданняпослуг | *до 01.11.2023 року* |

**Технічна специфікація**

**Улаштування (монтаж) швидкоспоруджуванихзахиснихспорудцивільногозахисту модульного типу (код ДК 021:2015 (CPV) – 45220000-5 Інженерні та будівельніроботи)**

(форма заповнюється та подаєтьсяучасником на фірмовому бланку учасника, в разійогонаявності)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Відомістьобсягівробіт №1** | | | | | | | | | | |
|  | |
| **Улаштування (монтаж) швидкоспоруджуваноїзахисноїспорудицивільногозахисту модульного типу*на 50 осіб в с.Баловне*** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Найменуванняробіт та витрат | | | Одиниця  виміру | | Кількість | | | Примітка | |
| 2 | | | 3 | | 4 | | | 5 | |
| Локальнийкошторис 02-01-01 на Будівельно-монтажні  роботи | | |  | |  | | |  | |
|  | | |  | |  | | |  | |
| Роздiл 1. Монтажніроботи | | |  | |  | | |  | |
|  | | |  | |  | | |  | |
| Розвантаження, установленняоб'ємнихрядовихблоків для будівель  при числіповерхів до 5 | | | шт | | 14 | | |  | |
| Приготуванняважкого бетону з щебеню, клас бетону В3,  5 - В5 | | | м3 | | 1,82 | | |  | |
| Приготуванняважкихмурувальнихрозчинівцементних  марки 100 | | | м3 | | 1,498 | | |  | |
| Установленнявеликопанельнихзалізобетонних  перегородок площею до 10 м2 | | | шт | | 4 | | |  | |
| Приготуванняважкихмурувальнихрозчинівцементних  марки 100 | | | м3 | | 0,0332 | | |  | |
| Герметизаціягоризонтальних і вертикальнихстиків  силиконом | | | м шва | | 51 | | |  | |
| Чеканення і розшиванняшвівклеєм (наружнішви) | | | м шва | | 85 | | |  | |
| Чеканення і розшиванняшвівклеєм (внутрішнішви) | | | м шва | | 119 | | |  | |
|  | | |  | |  | | |  | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | |  | | |
|  | | | | |  | |  | | |
|  | |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Відомістьобсягівробіт №2** | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |
| **Улаштування (монтаж) швидкоспоруджуваноїзахисноїспорудицивільногозахисту модульного типу*на 100 осіб в с.Себине*** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| №  п/п | Найменуванняробіт та витрат | | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | |
|  | Локальнийкошторис 02-01-01 на Будівельно-монтажні  роботи | |  |  |  | |
|  |  | |  |  |  | |
|  | Роздiл 1. Монтажніроботи | |  |  |  | |
|  |  | |  |  |  | |
| 1 | Розвантаження, установленняоб'ємнихрядовихблоків для будівель  при числіповерхів до 5 | | шт | 26 |  | |
| 2 | Приготуванняважкого бетону з щебеню, клас бетону В3,  5 - В5 | | м3 | 3,64 |  | |
| 3 | Приготуванняважкихмурувальнихрозчинівцементних  марки 100 | | м3 | 2,996 |  | |
| 4 | Установленнявеликопанельнихзалізобетонних  перегородок площею до 10 м2 | | шт | 4 |  | |
| 5 | Приготуванняважкихмурувальнихрозчинівцементних  марки 100 | | м3 | 0,0664 |  | |
| 6 | Герметизаціягоризонтальних і вертикальнихстиків  силиконом | | м шва | 87 |  | |
| 7 | Чеканення і розшиванняшвівклеєм (наружнішви) | | м шва | 145 |  | |
| 8 | Чеканення і розшиванняшвівклеєм (внутрішнішви) | | м шва | 203 |  | |
|  |  | |  |  |  | |

**Вимоги до надання послуг:**

1. Термін надання послуг до 01.11.2023 року.

2. Послуги і матеріальні ресурси, що використовуються для їх надання повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам: ДБН В.2.2-5-97 «Будинки і споруди. Захисні споруди цивільного захисту», ДСТУ 9195:2022 «ШВИДКОСПОРУДЖУВАНІ ЗАХИСНІ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ МОДУЛЬНОГО ТИПУ».

3. Ціна пропозиції Учасника означає суму, за яку Учасник передбачає виконати замовлення на виконання усіх видів послуг, що зазначені у дефектному акті:

- вартість поточних послуг,

- інші витрати, які Учасник торгів понесе під час виконання послуг та постачання матеріальних ресурсів.

4. Ціна пропозиції учасника торгів (виконавця) розраховується на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах.

Учасники у складі тендерної пропозиції повинні подати договірну ціну з усіма розрахунками, локальні кошториси, які включають види та обсяги надання послуг у відповідності до технічного завдання, підсумкову відомість ресурсів.

5. Учасники закупівлі надають в складі тендерної пропозиції свою згоду з технічними, якісними, кількісними характеристиками предмета закупівлі у сканованому вигляді за підписом уповноваженої посадової особи Учасника або керівника, завірену печаткою учасника (у разі її використання).

*\* У цій документації всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у значенні «…. «або еквівалент»».*