**ЧЕК-ЛИСТ**
**з визначення розміру компенсації для відновлення пошкодженого об’єкта нерухомого майна за адресою: Одеська область, м. Південне, вулиця Кедрова, будинок 6**

|  |  |
| --- | --- |
| Критерії відповідності заяви | Результат |
| Типи об’єктів | Індивідуальний житловий будинок садибного типу |
| Чи підтверджено пріоритетне право отримувача компенсації (поле заповнюється лише в разі, коли заявник зазначив наявність пільг) | ні |
| Чи проведено ремонт на момент складення чек-листа | ні |
| Чи наявні у об’єкта нерухомого майна пошкодження, які могли вплинути на несучу здатність конструкцій такого об’єкта | ні |

**ПЕРЕЛІК**
**робіт, які необхідно виконати для відновлення експлуатаційної придатності об’єкта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перелік ремонтних робіт | Одиниця вимірювання | Показник усередненої вартості одиниці вимірювання з урахуванням податку на додану вартість (станом на лютий 2023 р.), гривень | Обсяг робіт, який підлягає компенсації | Сума компенсації, гривень |
|  | Прорізи |
| 1. | Заміна віконного блока з урахуванням підвіконня, відливів (зокрема огороджувальних скляних конструкцій балкона/лоджії\*, або вхідного дверного металопластикового блока з урахування поріжків) | кв. метрів | 5 242,26 | 24,391 | 127 863,96 |
| 2. | Заміна пошкоджених міжкімнатних дверей  | блоків | 9 983,26 | 1 | 9 983,26 |
| 3. | Заміна вхідних дверей (на металеві) | блоків | 14 414,89 | 1 | 14 414,89 |
|  | Дах/покрівля |
| 4. | Відновлення пошкодженої покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільного листа, гребеневих та карнизних планок, герметизація стиків силіконом) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем  | кв. метрів | 2 134,19 | 160,8 | 343 177,75 |
|  | Стіни/перегородки/стеля опорядження |
| 5. | Підготовка стель під внутрішнє опорядження з попереднім розчищенням фарби, кіптяви, смогу | кв. метрів | 206,62 | 34,5 | 7 128,39 |
| 6. | Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (фарбування) | кв. метрів | 294,00 | 34,5 | 10 143,00 |
| 7. | Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження підвісних стель з влаштуванням каркаса (підвісні стелі (комплекти); панелі; підвісні профілі; підвісні каркаси; гіпсокартоні елементи з тонким ламінуванням; волокнисті гіпсові та композитні панелі; гіпсокартоні плити тощо) | кв. метрів | 1 149,86 | 31,87 | 36 646,04 |
|  | **Всього** |  |  |  | **549 357,29** |

Заступник голови комісії Наталя ГНЄУШЕВА

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Члени комісії  |  | Володимир ПАНЧЕНКО |
|  |  | Григорій ДЕНОВ |
|  |  | Наталя ПІТУСЬ |
|  |  | Марина ПАВЛЕНКО |
|  |  | Наталя КУЦЕНКО |
|  |  | Юлія БОГАЙЧИК |
|  |  | Ольга ЛІТВІНОВА  |