
                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО    
                                                                                       Рішення виконавчого
                                                                                       комітету міської ради 
                                                                                       ____________№_______ 


Норми 
споживання теплової енергії на 1 м2 загальної площі 
на опалення багатоквартирних будинків м. Запоріжжя, 
в яких розташовані  населення, бюджетні, релігійні
 та інші споживачі теплової енергії

	№ з/п
	Етажність 
багатоквартирного будинку

	Норма споживання теплової енергії , ккал/год*м2

	1
	2
	3

	1
	1-2 поверхи
	179,6

	2
	3-4 поверхи
	103,6

	3
	5 і більше поверхів
	69,2



Норми споживання теплової енергії на 1 м2 загальної площі на опалення багатоквартирних будинків м. Запоріжжя, в яких розташовані  населення, бюджетні,  релігійні  та інші споживачі теплової енергії  визначені  згідно  КТМ 204 України 244-94 «Норми та вказівки по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд».


Керуючий справами 
виконкому ради							Р.А.Омельянович



















                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО    
                                                                                       Рішення виконавчого
                                                                                       комітету міської ради 
                                                                                       ____________№_______ 


ПОРЯДОК 
розподілу обсягів теплової енергії між житловими і нежитловими приміщеннями багатоквартирних будинків м. Запоріжжя при наявності будинкових засобів обліку теплової енергії


1. У  Порядку терміни вживаються у такому значенні:
	Порядок розподілу обсягів теплової енергії між житловими і нежитловими приміщеннями багатоквартирних будинків м. Запоріжжя при наявності будинкових засобів обліку теплової енергії - далі по тексту  Порядок;
засіб обліку – будинковий засіб обліку, а саме прилад, технічний пристрій для обліку кількісних та/або якісних показників житлово-комунальної послуги, який має нормовані метрологічні характеристики, що застосовується для обліку відпуску та споживання теплової енергії в багатоквартирному будинку та є приладом комерційного обліку;
приміщення – житлове (розташоване у наземному поверсі багатоквартирного будинку, призначене для цілорічного проживання і яке відповідає санітарно-гігієнічним вимогам),  нежитлове (приміщення в багатоквартирному будинку, що не належить до житлового фонду і є самостійним об'єктом нерухомого майна);
межа розподілу теплової енергії -  межа продажу теплової енергії (сукупність точок теплової мережі, обладнаних будинковим засобом обліку );
	теплова мережа - трубопроводи, призначені для транспортування теплоносія до теплового вузла багатоквартирного будинку.
[bookmark: o3][bookmark: o5]	Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про житлово-комунальні послуги», «Про теплопостачання», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», постанові Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року N 630 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення» (надалі – Правила №630), постанові Кабінету Міністрів України від 03 жовтня 2007 року №1198 «Про затвердження Правил користування тепловою енергією», наказі Міністерства палива та енергетики від 14.02.2007  N 71 «Про затвердження Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж», наказі Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 №76 «Про затвердження правил утримання жилих будинків та при будинкових територій», ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення», КТМ 204 України 244-94.
	2. Порядок застосовується для розподілу обсягів теплової енергії між приміщеннями багатоквартирних будинків міста, обладнаних будинковими засобами обліку, для встановлення єдиного підходу у розподілі обсягу відпущеної і спожитої теплової енергії на межі продажу теплової енергії для нежитлового приміщення  та для житлового приміщення у відповідності до п.12 Правил №630.
Згідно пункту 12 Правил №630 у разі встановлення будинкових засобів обліку теплової енергії споживач оплачує послуги згідно з їх показаннями пропорційно опалюваній площі (об’єму) квартири (будинку садибного типу).
2.1 У разі встановлення будинкових засобів обліку теплової енергії обсяг відпущеної та спожитої теплової енергії приміщеннями визначається наступним чином:
2.1.1. Загальна кількість теплової енергії за показаннями будинкового засобу обліку: 
Q буд. ПО = Q житл.  + Q нежитл., Гкал,   
де
Q буд.ПО – загальна кількість теплової енергії за показаннями будинкового засобу обліку, Гкал;
Q нежитл. - кількість теплової енергії на опалення нежитлових приміщень, Гкал.
Q житл.  - кількість теплової енергії на опалення  житлових приміщень, Гкал.
2.1.2. Загальна кількість теплової енергії за показаннями будинкового засобу  обліку  розподіляється  пропорційно  площі кожного і-того приміщення, з урахуванням температури внутрішнього повітря у кожному і-тому приміщенні:         
                                                   Q буд. ПО                         
Q і   =   -----------------    *  (S i * К i ), Гкал ,            
                                               Σ (S i * К i )             
де
S i – опалювана площа і-го приміщення (споживача),  м2;
Кi – коефіцієнт урахування температури повітря у приміщеннях, визначений за формулою 2.13 приміток до таблиці 2.2.  Середньорозрахункова  температура внутрішнього  повітря  громадських  будівель  та споруд  КТМ 204  України 244-94.
2.2. Нарахування за спожиту теплову енергію та послуги з централізованого опалення проводяться для кожної категорії споживачів (населення, бюджетні установи, інші споживачі, релігійні організації) багатоквартирного будинку, обладнаного будинковим засобом обліку: 
Ні = Q і х Т, грн.,   
де 
Q і – кількість теплової енергії, спожитої і-м приміщенням, визначена згідно пункту 2.1.2, Гкал;
Т - затверджений тариф для відповідної категорії споживачів:
	- для нежитлових приміщень за затвердженими у встановленому законодавством порядку тарифами на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання для потреб населення, бюджетних установ, релігійних організацій та інших споживачів;
	- для житлових приміщень за затвердженими у встановленому законодавством порядку тарифами на послуги з централізованого опалення.
3. У разі відчуження приміщення багатоквартирного будинку, новий власник набуває усіх обов’язків попереднього власника як співвласника цього будинку.


Керуючий справами 
виконкому ради							Р.А.Омельянович


























