Погоджено
рішенням виконавчого комітету
Южноукраїнської міської ради 
від «____»________ 2016 №____

Поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води
  ВП «Южно – Українська АЕС»,
 ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»
(ідентифікаційний код 20915546)
№ з/п	Складові поточного індивідуального    технологічного нормативу використання
питної води на підприємстві	Поточний ІТНВПВ	
		тис. м3/рік	м3/1000 м3 піднятої води	
1	2	3	4	
1. Поточний ІТНВПВ у водопровідному господарстві	
1.1.	Технологічні витрати води	879,576	202,635	
1.1.1.	- на виробництво питної води	759,206	174,904	
1.1.2.	- на транспортування  і постачання води	113,943	26,250	
1.1.3.	- на допоміжних об'єктах	0,000	0,000	
1.1.4.	- на господарсько-питні потреби  працівників	6,327	1,458	
1.1.5.	- на утримання зон санітарної охорони	0,100	0,023	
1.2.	Витоки води 	287,800	66,303	
1.2.1.	- при підйомі та очищенні	1,697	0,391	
1.2.2.	- з трубопроводів при аваріях	0,056	0,013	
1.2.3.	- сховані витоки з трубопроводів	129,444	29,821	
1.2.4.	- з ємнісних споруд	0,004	0,001	
1.2.5.	- через нещільність арматури	156,599	36,077	
1.2.6.	- на водорозбірних колонках	0,000	0,000	
1.3.	Необліковані втрати води 	77,628	17,884	
1.3.1.	- втрати, які не зареєстровані засобами вимірювальної техніки	24,403	5,622	
1.3.2.	- втрати, пов'язані з невідповідністю норм водоспоживання до фактичної кількості спожитої води	0,000	0,000	
1.3.3.	- втрати, пов'язані з несанкціонованим відбором води з мережі	52,088	12,000	
1.3.4.	- технологічні втрати на протипожежні цілі	1,137	0,262	
	Усього у пункті 1:	1245,004	286,822	
2. Поточний ІТНВПВ у каналізаційному господарстві	
2.1.	Технологічні витрати питної води:	тис.м3/рік	м3/1000 м3
прийнятих стоків	
2.1.1.	- на збір і транспортування стічних вод	43,005	16,035	
2.1.2.	- на очищення стічних вод і обробку осадів	0,000	0,000	
2.1.3.	- на господарсько-питні потреби  працівників	2,855	1,065	
2.1.4.	- на утримання території  очисних споруд у належному санітарному стані 	53,378	12,297	
	Усього у пункті 2:	99,238	29,397	

3. Поточний ІТНВПВ	
Складові Поточного
індивідуального технологічного
нормативу використання питної води			
ІТНВПВ у водопровідному господарстві	1245,004	286,822	
ІТНВПВ у каналізаційному господарстві	99,238	22,862	
РАЗОМ:	1344,242	309,684	
Поточний ІТНВПВ для підприємства :	1215,396	280,000	

________________