Додаток до

рішення виконавчого комітету

Южноукраїнської міської ради

від «\_06\_»\_\_\_12\_\_\_\_2017 №\_\_352\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води ВП «Южно – Українська АЕС», ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія»(ідентифікаційний код 20915546) |
|
|
| № з/п | Складові поточного індивідуального | Фактичні дані згідно поточного ІТНВПВ |
| технологічного нормативу використання питної води на підприємстві водопровідно-каналізаційного господарства | тис.м3/рік | м3/1000м3 піднятої води (відведених стічних вод) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **І. ІТНВПВ у водопровідному господарстві** |
| **1** | **Втрати води підприємства** | **412,795** | **95,099** |
| **1.1** | **Витоки питної води** | **335,167** | **77,215** |
| 1.1.1 | витоки при підйомі та очищенні; | 1,697 | 0,391 |
| 1.1.2 | витоки води з трубопроводів при аваріях; | 67,433 | 15,535 |
| 1.1.3 | сховані витоки води з трубопроводів; | 129,444 | 29,821 |
| 1.1.4 | витоки води з ємнісних споруд; | 0,004 | 0,001 |
| 1.1.5 | витоки води через нещільності арматури; | 136,589 | 31,467 |
| 1.1.6 | витоки води на водорозбірних колонках. | 0,000 | 0,000 |
| **1.2** | **Необліковані втрати питної води** | **77,628** | **17,884** |
| 1.2.1 | втрати води, які не зареєстровані засобами вимірювальної техніки; | 24,403 | 5,622 |
| 1.2.2 | втрати, пов’язані з невідповідністю норм водоспоживання до фактичної кількості спожитої води; | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.3 | втрати, пов’язані з несанкціонованим відбором води з мережі; | 52,088 | 12,000 |
| 1.2.4 | технологічні втрати води на протипожежні цілі. | 1,137 | 0,262 |
| **2** | **Технологічні витрати питної води у водопровідному господарстві**  | **793,696** | **182,850** |
| **2.1** | **Технологічні витрати на виробництво питної води** | **759,205** | **174,904** |
| 2.1.1 | витрати на випускання осаду з відстійників або освітлювачів; | 8,929 | 2,057 |
| 2.1.2 | витрати води на промивку швидких фільтрів; | 736,968 | 169,781 |
| 2.1.3 | витрати води на обмивання і дезінфекцію ємнісного обладнання; | 0,269 | 0,062 |
| 2.1.4 | інші технологічні витрати води при підйомі та очищенні | 0,195 | 0,045 |
| 2.1.5 | витрати води на промивку свердловин і підтримання в них необхідного рівня води; | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.6 | витрати на промивку фільтрів знезалізнення (при наявності станцій знезалізнення); | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.7 | витрати на обслуговування іншого очисного обладнання (при наявності спеціальних методів очищення - пом'якшення, зворотного осмосу); | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.8 | витрати на роботу хіміко-бактероологічної лабораторії | 12,844 | 2,959 |
| 2.1.9 | витрати при використанні спеціальних методів очищення води | 0,000 | 0,000 |
| **2.2** | **Технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води**  | **22,246** | **5,125** |
| 2.2.1 | витрати води на планову дезінфекцію і промивку мереж; | 14,246 | 3,282 |
| 2.2.2 | витрати води на власні потреби насосних станцій; | 0,000 | 0,000 |
| 2.2.3 | витрати води на обмивання і дезінфекцію резервуарів чистої води. | 8 | 1,843 |
| **2.3** | **Технологічні витрати на допоміжних об’єктах** | **0,000** | **0,000** |
| **2.4** | **Витрати води на господарсько-питні потреби робітників** | **6,329** | **1,458** |
| **2.5** | **Витрати води на утримання зон санітарної охорони.** | **5,916** | **1,363** |
| **ІІ. ІТНВПВ у каналізаційному господарстві**  |
| **3** | **Технологічні витрати питної води:**  | **8,904** | **3,320** |
| 3.1 | технологічні витрати питної води на відведення (збір та транспортування) стічних вод; | 5,254 | 1,959 |
| 3.2 | технологічні витрати питної води на очищення стіч-них вод і обробку осадів; | 0,000 | 0,000 |
| 3.3 | технологічні витрати на господарсько-питні потреби працівників підприємства; | 2,856 | 1,065 |
| 3.4 | технологічні витрати води на утримання території очисних споруд водовідведення у належному сані-тарному стані. | 0,794 | 0,296 |
| **РАЗОМ** | **ІТНВПВ у водопровідному господарстві** | **1206,491** | **277,949** |
| **ІТНВПВ у каналізаційному господарстві** | **8,904** | **2,051** |
| **Поточний ІТНВПВ для підприємства** | **1215,395** | **280,000** |
| **В т.ч. - поточні ТНВПВ втрати води** | **412,795** | **95,099** |
|  **- поточні ТНВПВ витрати води** | **802,600** | **186,170** |

Генеральний директор

ВП «Южно–Українська АЕС» (підпис, МП) В.А. Лісніченко